|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 规格/型号 | 备注 |
| 万能板 | 1 | 8\*12cm | 双面板 |
| 单片机 | 1 | STC15F2K32S2-DIP40 | 15F2K系列均可 |
| 40pIC座 | 1 |  |  |
| 12864液晶屏 | 1 |  |  |
| 20p排针母座 |  | 2.54mm间距 |  |
| 3.5mm耳机插座 | 1 | Pj-317/PJ-318/Pj-325 |  |
| 4p排针 | 1 | 2.54mm间距 |  |
| 拨动开关 | 1 |  |  |
| 10k电阻 | 1 | 1/4W金属膜 |  |
| 10k可调电阻 | 1 | 立式 |  |
| 220uF电解电容 | 1 |  |  |
| 0.1u独石电容 | 1 |  |  |
| 3.5mm一分二音频线 | 1 |  |  |
| 3.5mm音频延长线 | 1 |  |  |
| USB转TTL下载器 | 1 |  | PL303或CH340 |